synchronization_system hno3_v11 < width = 12 ;
    list = ( Vanne1, EchangeurThermique, CapteurTemperature, ControleurTemperature, AirComprime, Vanne5, EauPrincipale, EauSecondaire, Pompe, Ind
icateurTemperature, ControleurPannePompe, OperateurV1 ) >;
\* V1 .HE .TS . TC . AP . V5 . MP .eS . P . TI . FD . OP *\
( fermer.e .e .e .e .e .e .e .e  .e .e   . fermerV1 )
;
( fermer.e .e .e .e .e .e .e .isPanne .e .fermerV1 .e )
;
( ouvrir.e .e .e .e .e .e .e .e  .e .e   .ouvrirV1 )
;
( OK .tMonte .e .e .e .KO .e .e .e  .e  .e   .e )
;
( KO .tDescend .e .e .e .KO .e .e .e  .e .e   .e )
;
( KO .tChute .e .e .e .OK .e .e .e  .e .e   .e )
;
( e .tDescend .e .e .e .OK .e .e .e  .e .e   .e )
;
( e .tIsStable .T6 .tToEgalTc .e .e .e .e .e  .afficheTc .e   .e )
;
( e .tIsChaude .T6 .tToSupTc .e .e .e .e .e  .afficheSupTc .e   .e )
;
( e .tIsFroide .T6 .tToInfTc .e .e .e .e .e  .afficheInfTc .e   .e )
;
( e .tIsDanger .T6 .tToDanger .e .e .e .e .e  .afficheDanger .e   .e )
;
( e .BOOM .e .e .e .e .e .e .e  .e .e   .e )
;
( e .e .e .PlusAir .ouvrirV5 .ouvrir .e .e .e  .e .e   .e )
;
( e .e .e .PlusAir .isManuel .e .e .e .e  .e .e   .e )
;
( e .e .e .MoinsAir .fermerV5 .fermer .e .e .e  .e .e   .e )
;
( e .e .e .MoinsAir .isManuel .e .e .e .e  .e .e   .e )
;
( e .e .e .e .isManuel .fermer .e .e .e  .e .e   .fermerV5 )
;
( e .e .e .e .isAuto .e .e .e .e  .e .e   .fermerV5 )
;
( e .e .e .e .isManuel .ouvrir .e .e .e  .e .e   .ouvrirV5 )
;
( e .e .e .e .isAuto .e .e .e .e  .e .e   .ouvrirV5 )
;
( e .e .e .e .activer .e .e .e .e  .e .e   .activerAP )
;
( e .e .e .e .inhiber .e .e .e .e  .e .e   .inhiberAP )
;
( e .e .e .e .e .alimenter .eau .e .alimente.e .e   .e )
;
( e .e .e .e .e .alimenter .plusEau.eau .alimente.e .e   .e )
;
( e .e .e .e .e .couper .plusEau.plusEau.arretEau.e .e   .e )
.

09 jan 98 15:03 Page 1/3

hno3.ss

Imprimé par Olivier Gentil

vendredi 09 janvier 98 1/3 hno3.ss

synchronization_system hno3_v12 < width = 12 ;
    list = ( Vanne1, EchangeurThermique, CapteurTemperature, ControleurTemperature, AirComprime, Vanne5, EauPrincipale, EauSecondaire, Pompe, Ind
icateurTemperature, ControleurPannePompe, OperateurV2 ) >;
\* V1 . HE . TS . TC . AP . V5 . MP .eS . P  . TI . FD   . OP *\
( fermer.e .e .e .e .e .e .e .e  . BIP .e   .fermerV1 )
;
( fermer.e .e .e .e .e .e .e .isPanne .e .fermerV1 .e )
;
( ouvrir.e .e .e .e .e .e .e .e  .NotBIP .e   .ouvrirV1 )
;
( OK .tMonte .e .e .e .KO .e .e .e  .e .e   .e )
;
( KO .tDescend .e .e .e .KO .e .e .e  .e .e   .e )
;
( KO .tChute .e .e .e .OK .e .e .e  .e .e   .e )
;
( e .tDescend .e .e .e .OK .e .e .e  .e .e   .e )
;
( e .tIsStable .T6 .tToEgalTc .e .e .e .e .e  .afficheTc .e   .e )
;
( e .tIsChaude .T6 .tToSupTc .e .e .e .e .e  .afficheSupTc .e   .e )
;
( e .tIsFroide .T6 .tToInfTc .e .e .e .e .e  .afficheInfTc .e   .e )
;
( e .tIsDanger .T6 .tToDanger .e .e .e .e .e  .afficheDanger .e   .e )
;
( e .BOOM .e .e .e .e .e .e .e  .e .e   .e )
;
( e .e .e .PlusAir .ouvrirV5 .ouvrir .e .e .e  .e .e   .e )
;
( e .e .e .PlusAir .isManuel .e .e .e .e  .e .e   .e )
;
( e .e .e .MoinsAir .fermerV5 .fermer .e .e .e  .e .e   .e )
;
( e .e .e .MoinsAir .isManuel .e .e .e .e  .e .e   .e )
;
( e .e .e .e .isManuel .fermer .e .e .e  .NotBIP .e   .fermerV5 )
;
( e .e .e .e .isAuto .e .e .e .e  .NotBIP .e   .fermerV5 )
;
( e .e .e .e .isManuel .ouvrir .e .e .e  .BIP .e   .ouvrirV5 )
;
( e .e .e .e .isAuto .e .e .e .e  .BIP  .e   .ouvrirV5 )
;
( e .e .e .e .activer .e .e .e .e  .NotBIP .e   .activerAP )
;
( e .e .e .e .inhiber .e .e .e .e  .BIP .e   .inhiberAP )
;
( e .e .e .e .e .alimenter .eau .e .alimente.e .e   .e )
;
( e .e .e .e .e .alimenter .plusEau.eau .alimente.e .e   .e )
;
( e .e .e .e .e .couper .plusEau.plusEau.arretEau.e .e   .e )
.

09 jan 98 15:03 Page 2/3

hno3.ss

Imprimé par Olivier Gentil

vendredi 09 janvier 98 2/3 hno3.ss

function inevitable(Y:trans ; X:state) return Z:state;
begin
Z = X \/ (src(Y /\ rtgt(Z)) - src(Y /\ rtgt(*-Z)))
end.

09 jan 98 15:03 Page 3/3

hno3.ss

Imprimé par Olivier Gentil

vendredi 09 janvier 98 3/3 hno3.ss