Université Bordeaux I Licence d’Informatique 1999/2000

Architecture des ordinateurs et Micro-processeurs : feuille 3

On rappelle qu’en flottant simple précision, un mot de 32 bits représente le nombre

(�1)^s2^{e�127}(1 + m)

où le signe s est donné par le bit fort, l’exposant e est codé sur les 8 bits suivants, et la mantisse m est codée sur les 23 bits restants par m = i=0X_{i=22} 1_{223�i bi}

Exercice 3.1 Indiquer la représentation binaire en flottant simple précision des nombres suivants : 30, 4 ;

�0, 0625 ;^1_3 .

Exercice 3.2 Déterminer le nombre représenté en flottant simple précision par 1000 1111 1110 1111 1100 0000 0000 0000.

Exercice 3.3 L’addition flottante est-elle une opération commutative ? Justifier la réponse.

Exercice 3.4 Pour montrer que l’addition des flottants n’est pas associative, on considère la fonction C suivante :

int f(void)
{
    float a=1;
    int i=0;

    while( ((1+a)-a)-1 == 0 ) a=2*a,i++;
    return i;
}

Quelle est la valeur retournée par f ?